高流量FaceTime 专用服务器

1/主功能

1.1/同時支援8000-10000個連線, 每帐号连线1Mbps帶寬

1.2 /QoS（Quality of Service）功能

1.3/ Content Delivery Network

1.4/ WireGuard最新高性能协议

1.5/定时转跳IP放追踪功能

1.6/美國伺服器IP显示, 可多国但建议美国, 因美国支援WireGuard协议最多

1.7/连线主系统授权机制

1.8/主系统出授权号帐务追踪功能

1.9/防ISP追蹤

1.10/加密网络流量

1.11/支持12个月环境封控解密

2/硬件配置(主配置)

2.1/英特尔 4677单路至强Xeon W-2400系列处理器 CPU 2pic 54000

2.2/（USCORSAIR） 128GB 2pic 5700

2.3/ SanWarm OWC ThunderBlade 2TB 2pic 19500

2.4/英特尔（Intel） X710-DA2BLK 万兆双口10G光纤网卡 2pic 9500

2.5/华为万兆交换机S6730S-S24X6Q-A 24口万兆光+6口40GE工业级10g光纤 1pic 14500

硬件总成本 预沽120000

系统开发 工时10-15天，人员配置6 -8 费用248000 涵12个月环境封控解密